Drzwi wnękowe Flex o rozmiarze 80 cm montujemy we wcześniej przygotowanej wnęce o szerokości od 78 do 80 cm (dla drzwi o wymiarze 80 cm) lub 88 do 90 cm (dla drzwi o wymiarze 90 cm).

Należy zwrócić uwagę, aby ściany ograniczające wnękę były w zakresie regulacji profili przyściennych (tj. 78-81 cm dla drzwi 80 cm).

Miejsce połączenia profili dolnych i przyściennych („U”) z kafelkami powinno być uszczelnione silikonem przeznaczonym do stosowania w łazienkach.

Dla prawidłowej instalacji należy montować profile przyścienne z zawieszonymi na nich drzwiami.

Jeżeli profile zostaną zamontowane bez drzwi może okazać się że późniejszy montaż drzwi nie będzie możliwy.